|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва** | **Опис фільтру** | **Ціна,****Грн.** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 5-75 | 5 ступенів очисткиМембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лКран для очищеної води Модерн | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\Фото дизфйн\волков\777.jpg | **3290** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 6-75M з мінералізатором | 6 ступенів очистки (мінералізатор)Мембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лПодвійний шаровий кран для очищеної води | **3559** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 5-75P з помпою | 5 ступенів очистки + помпаМембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лКран для очищеної води Модерн | **4669** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 6-75MР з мінералізатором та помпою | 6 ступенів очистки (мінералізатор) + помпаМембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лПодвійний шаровий кран для очищеної води | **5329** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 6-75UV з УФ-лампою | 6 ступенів очистки (UV-лампа)Мембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лКран для очищеної води Модерн | **5626** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 7-50МUV з мінералізатором та УФ-лампою | 7 ступенів очистки (мінералізатор + UV-лампа)Мембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лПодвійний шаровий кран для очищеної води | **5794** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 7-75MUP з мінералізатором, УФ-лампою та помпою | 7 ступенів очистки (мінералізатор + UV-лампа) + помпаМембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)Фітінги John Guest (UK)Металевий бак 9 лПодвійний шаровий кран для очищеної води | **7080** |
| Потрійна система очищення Ecosoft | Триступенева система доочищення водопровідної води.Кран для очищеної води Модерн.Ресурс 3000 лФітінги John Guest (UK)Унікальна технологія - ECOMIX Inside  |  | **1269** |
| Потрійна система очищення Ecosoft EcoFiber | Триступенева система доочищення водопровідної води.2 унікальні технології:1. ECOMIX Inside - видалення солей жорсткості, органічних домішок, заліза, хлору, марганцю.2. EcoFiber - захист від бактерій та вірусів, патогенних мікроорганізмів, антибіотиків, пестицидів тощо | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\Trio_ecosoft_ecoFiber.JPG | **1519** |
| **Картриджі до фільтрів** |
| Комплект картриджів для потрійної системи Ecosoft | Призначений для жорсткої водопровідної води з підвищеним вмістом заліза і органіки.Унікальна технологія - ECOMIX InsideРесурс - 3000 літрів | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\картриджи_трио_Экософт.jpg | **495** |
| Комплект картриджів 1-2-3 для осмосу Ecosoft | Призначений для попереднього очищення води, захисту та ефективної роботи мембранного елементу та системи зворотного осмосу в цілому | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\KUDH3ROEco.jpg | **264** |
| Комплект картриджів 4-5 для осмосу Ecosoft | 1. Мембранний елемент Filmtec 75 GPD (USA)2. Картирдж з високоякісного активованого кокосового вугілля.Призначений для корекції смаку та запаху очищеної води.Впресовані фітінги John Guest (UK) | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\4-5_bez_teni.jpg | **799** |
| Мінералізатор до системзворотного осмосу | Призначений для ремінералізації води після систем зворотного осмосу для вибагливих споживачів.Впресовані фітінги John Guest (UK) |   | **99** |
| Посткарбондо системзворотного осмосу | Картирдж з високоякісного активованого кокосового вугілля.Призначений для корекції смаку та запаху очищеної води.Впресовані фітінги John Guest (UK) | **94** |