|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | | **Опис фільтру** | | | **Ціна,**  **Грн.** |
| Система зворотного осмосу  Ecosoft 5-75 | | 5 ступенів очистки Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Кран для очищеної води Модерн | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\Фото дизфйн\волков\777.jpg | | **3290** |
| Система зворотного осмосу  Ecosoft 6-75M з мінералізатором | | 6 ступенів очистки (мінералізатор) Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Подвійний шаровий кран для очищеної води | **3559** |
| Система зворотного осмосу  Ecosoft 5-75P з помпою | | 5 ступенів очистки + помпа Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Кран для очищеної води Модерн | **4669** |
| Система зворотного осмосу  Ecosoft 6-75MР з мінералізатором та помпою | | 6 ступенів очистки (мінералізатор) + помпа Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Подвійний шаровий кран для очищеної води | **5329** |
| Система зворотного осмосу  Ecosoft 6-75UV з УФ-лампою | | 6 ступенів очистки (UV-лампа) Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Кран для очищеної води Модерн | **5626** |
| Система зворотного осмосу Ecosoft 7-50МUV з мінералізатором та УФ-лампою | | 7 ступенів очистки (мінералізатор + UV-лампа) Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Подвійний шаровий кран для очищеної води | **5794** |
| Система зворотного осмосу  Ecosoft 7-75MUP з мінералізатором, УФ-лампою та помпою | | 7 ступенів очистки (мінералізатор + UV-лампа) + помпа Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) Фітінги John Guest (UK) Металевий бак 9 л Подвійний шаровий кран для очищеної води | **7080** |
| Потрійна система очищення Ecosoft | | Триступенева система доочищення водопровідної води. Кран для очищеної води Модерн. Ресурс 3000 л Фітінги John Guest (UK) Унікальна технологія - ECOMIX Inside |  | | **1269** |
| Потрійна система очищення Ecosoft EcoFiber | | Триступенева система доочищення водопровідної води. 2 унікальні технології: 1. ECOMIX Inside - видалення солей жорсткості, органічних домішок, заліза, хлору, марганцю. 2. EcoFiber - захист від бактерій та вірусів, патогенних мікроорганізмів, антибіотиків, пестицидів тощо | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\Trio_ecosoft_ecoFiber.JPG | | **1519** |
| **Картриджі до фільтрів** | | | | | |
| Комплект картриджів для потрійної системи Ecosoft | Призначений для жорсткої водопровідної води з підвищеним вмістом заліза і органіки. Унікальна технологія - ECOMIX Inside Ресурс - 3000 літрів | | | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\картриджи_трио_Экософт.jpg | **495** |
| Комплект картриджів 1-2-3 для осмосу Ecosoft | Призначений для попереднього очищення води, захисту та ефективної роботи мембранного елементу та системи зворотного осмосу в цілому | | | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\KUDH3ROEco.jpg | **264** |
| Комплект картриджів 4-5 для осмосу Ecosoft | 1. Мембранний елемент  Filmtec 75 GPD (USA) 2. Картирдж з високоякісного активованого кокосового вугілля. Призначений для корекції смаку та запаху очищеної води. Впресовані фітінги John Guest (UK) | | | D:\Volkov\Реклама\Фото основных продуктов\4-5_bez_teni.jpg | **799** |
| Мінералізатор  до систем зворотного осмосу | Призначений для ремінералізації води після систем зворотного осмосу для вибагливих споживачів. Впресовані фітінги John Guest (UK) | | |  | **99** |
| Посткарбон до систем зворотного осмосу | Картирдж з високоякісного активованого кокосового вугілля. Призначений для корекції смаку та запаху очищеної води. Впресовані фітінги John Guest (UK) | | | **94** |